|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. ECT elektrodu birkaç ruhsal hastalığın şiddetli belirtilerinde takip ve tedavi amaçlı üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün tedavi ve takip amaçlı üretilmiş tiplerinden biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | **Tedavi Amaçlı Üretilmiş Olan Tipi**:1. Ürün 2’li ambalajlarda olmalıdır.
2. ECT cihazının stimülasyon işleminde kullanımı için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün ince akım kabloları ve girişi olmalıdır.
4. Ürün ECT Cihazı ile direkt kullanılabilmeli ve tedavi kablosuna direkt takılabilmelidir.
5. Ürün empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilmelidir.
6. Ürün yüzeyi yapışkan hidrojel olmalıdır.

**Takip Amaçlı Üretilmiş Olan Tipi**:1. Ürün ECT cihazında ve aynı anda ECG-EEG ve EMG çekiminde de kullanılabilmelidir.
2. Ürün çekim değerlerinde sapmaya sebebiyet vermemelidir.
3. Üründe kullanılan malzeme ve jel yapısı düşük akım için özel üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün 10’lu paketlenmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
 |